# Périodicité d'entretien

Il est recommandé d'effectuer régulièrement les réparations et l'entretien préventif. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il doit être inspecté immédiatement. Lors des réparations, nettoyer soigneusement toutes les pièces et remplacer celles qui sont usées ou endommagées.

Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Le raccordement d'accessoires inadaptés est une source potentielle de danger.

## À effectuer quotidiennement

Effectuer une inspection visuelle pour détecter les dégâts éventuels sur les câbles (électriques et pneumatiques). En cas d'usure mécanique ou de défaut électrique, le câble correspondant doit être remplacé.

## À effectuer de manière hebdomadaire

AVERTISSEMENT

Risque de projections

Ne jamais nettoyer le produit avec de l’air comprimé. Les projections peuvent causer des blessures graves, surtout aux yeux.

- Ne jamais nettoyer le produit avec de l’air comprimé.

- Utiliser un aspirateur ou une brosse pour nettoyer le produit.

Nettoyer l’unité d’alimentation en vis

- Enlever la poussière et l'abrasion des vis à l'extérieur et à l'intérieur de l'unité d'alimentation en vis, à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.

  Vidanger le condensat de l'air comprimé

  - Inspecter le niveau d'eau dans le régulateur et le vidanger si nécessaire.

## À effectuer mensuellement

AVERTISSEMENT

Air comprimé

L'air à haute pression peut provoquer des accidents graves et des dégâts sérieux.

- Ne pas dépasser la pression d'air maximale.

- S'assurer qu'il n'y a pas de flexibles ou de raccords endommagés ou mal branchés.

Tuyau d’alimentation

- Effectuer un examen visuel pour détecter les dégâts et vérifier qu'il est bien fixé au raccord de l'unité d'alimentation en vis. Si nécessaire, remplacer le tuyau d’alimentation.

Guide linéaire

1. Vérifier l'usure du guide linéaire.

2. Si le guide linéaire est usé, la distance entre le guide linéaire et le rail de recouvrement augmente, ce qui signifie que les vis peuvent glisser l'une sur l'autre et bloquer le guide linéaire.

Le guide linéaire ne doit être remplacé que par des techniciens d’entretien d’Atlas Copco.

Unité de séparation

1. Vérifier l'usure de la lame et de la plaque frontale.

2. Si, par exemple, la lame ou la plaque frontale est usée, la vis se bloque lors de la séparation. En cas d'usure ou de défaut, remplacer la lame et la plaque frontale, ou toute l'unité de séparation.

La lame et la plaque frontale ne doivent être remplacées que par des techniciens d’entretien d’Atlas Copco.

## S’applique à :