# Anpassen der Luftsortierung auf der Laufschiene

Die Luftsortierung wird verwendet, um Schrauben, die sich nicht in der richtigen Position befinden, aus der Linearführung zu entfernen. Die Richtung der Luftsortierung kann über 3 Düsen eingestellt werden.

Die Düsenposition ist werksseitig eingestellt und lackiert. Ist eine Anpassung erforderlich, sollte diese ausschließlich von Atlas Copco Servicetechnikern durchgeführt werden.

Wenn die Farbe an den Stellschrauben beschädigt ist, kann die Garantie ungültig sein.

## Gilt für: