# Funzionamento dell'alimentazione automatica delle viti

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

Non azionare mai l'utensile se si indossano oggetti o monili larghi. Se indumenti larghi, monili, collane e capelli non sono tenuti a distanza dall'utensile e dagli accessori, si può rischiare il soffocamento e/o altre lesioni gravi, anche al cuoio capelluto se i capelli restano impigliati.

- Non indossare mai guanti durante l'utilizzo dell'utensile.

- Tenere gli indumenti larghi, i monili, le collane e i capelli a distanza dalla trasmissione rotante o dagli accessori.

ATTENZIONE

Aria compressa

Pressioni elevate possono provocare danni e lesioni gravi.

- Non superare la pressione dell'aria massima.

- Assicurarsi che non vi siano tubi o raccordi danneggiati o non fissati.

ATTENZIONE

Parti in movimento

Non accendere mai la macchina con il coperchio aperto. Le parti mobili possono causare lesioni fisiche, in particolare alle mani.

- Chiudere sempre il coperchio prima di utilizzare la macchina.

## Requisiti

Non esercitare forza nel maneggiare l'alimentatore delle viti.

Esaminare l'alimentatore delle viti in cerca di eventuali regolazioni errate, parti mobili inceppate, danni e altri guasti che potrebbero influenzare il funzionamento del dispositivo.

- L'alimentatore delle viti viene collegato alla corrente elettrica, all'aria compressa, a Power Focus 6000 e al modulo di serraggio di alimentazione delle viti.

- Il tubo di alimentazione collega l'alimentatore delle viti e il modulo di serraggio di alimentazione delle viti.

- Il modulo di serraggio di alimentazione delle viti è collegato elettricamente e pneumaticamente all'alimentatore delle viti.

- Il modulo di serraggio di alimentazione delle viti è collegato a Power Focus 6000.

## Riempimento del contenitore delle viti

- Inserire solo le viti presenti nel contenitore e rimuovere le viti cadute in altre aree.

- Riempire il contenitore per viti fino al segno indicato.

## Richiesta e invio di una vite

ATTENZIONE

Alta pressione atmosferica e pericolo di schegge

Verificare sempre che tutti i collegamenti tra tubo di alimentazione e braccio orientabile siano saldamente fissati prima di collocare l'utensile sotto pressione. In caso contrario, le viti potrebbero schizzare via ad alta velocità e causare gravi lesioni, specialmente agli occhi.

- Per questo motivo, disattivare e scaricare l'alimentazione pneumatica durante l'esecuzione dei lavori sul modulo di serraggio con avanzamento delle viti, o impostare la modalità "Cambio punta" sull'unità di avanzamento delle viti.

1. Accendere Power Focus 6000.

2. Quando l'alimentazione elettrica dell'alimentatore delle viti è accesa, la spia di stato si accenderà.

   Posizionare l'interruttore rotante in posizione "Automatico".

3. Premere il grilletto sul modulo di serraggio di alimentazione delle viti.

4. Verrà richiesta una vite, che uscirà dall'alimentatore delle viti attraverso il tubo di alimentazione.

In questa sezione

- Modalità Cambio punta
- Errore di sistema

## Applicabile a: