# Automatischer Schraubenvorschubbetrieb

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Beim Betrieb des Werkzeugs keine weite Kleidung tragen. Halten Sie weite Kleidung, Schmuck, Krawatten, Halstücher und Haare vom Werkzeug oder dem Zubehör fern. Eine Verwicklung kann zur Strangulierung, Skalpierung oder sonstigen schweren Personenschäden führen.

- Beim Betrieb des Werkzeugs keine Handschuhe tragen.

- Halten Sie weite Kleidung, Schmuck, Krawatten, Halstücher und Haare fern vom Drehantrieb oder dem Zubehör.

WARNUNG

Druckluft

Hoher Luftdruck kann schwere Schäden und Personenschäden verursachen.

- Nicht den Maximalluftdruck überschreiten.

- Stellen Sie sicher, dass keine beschädigten oder losen Schläuche und Anschlussstücke vorhanden sind.

WARNUNG

Bewegliche Teile

Betreiben Sie die Maschine nie mit geöffneter Abdeckklappe. Bewegliche Teile können zu Personenschäden führen, insbesondere im Bereich der Hände.

- Schließen Sie vor dem Betrieb der Maschine immer die Abdeckklappe.

## Anforderung

Wenden Sie beim Umgang mit der Schraubenvorschubeinheit keine Gewalt an.

Überprüfen Sie die Schraubenvorschubeinheit auf falsche Einstellungen, verklemmte bewegliche Teile, Beschädigungen und andere Fehler, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

- Die Schraubenvorschubeinheit ist an die Stromversorgung, die Druckluft, den Power Focus 6000 und das Schraubenvorschub-Spannmodul angeschlossen.

- Das Zuführrohr verbindet die Schraubenvorschubeinheit und das Schraubenvorschub-Spannmodul.

- Das Schraubenvorschub-Spannmodul ist elektrisch und pneumatisch mit der Schraubenvorschubeinheit verbunden.

- Das Schraubvorschub-Spannmodul ist an den Power Focus 6000 angeschlossen.

## Befüllung des Schraubenbehälters

- Füllen Sie nur Schrauben in den Schraubenbehälter. Schrauben, die in andere Bereiche gefallen sind, müssen entfernt werden.

- Füllen Sie den Schraubenbehälter nur bis zur angegebenen Markierung mit Schrauben.

## Anfordern und Zuführen einer Schraube

WARNUNG

Gefahren durch Druckluft und katapultierte Bauteile

Überprüfen Sie vor der Druckbeaufschlagung des Werkzeugs immer, ob alle Verbindungen zwischen dem Zuführschlauch und dem Schwenkarm sicher angezogen sind. Ansonsten können sich Schrauben mit hoher Geschwindigkeit lösen und schwere Personenschäden verursachen, insbesondere im Bereich der Augen.

- Daher muss entweder die Druckluftversorgung während sämtlicher Arbeiten am Verschraubungsmodul der Schraubenzuführung abgeschaltet und entlüftet werden oder der „Bitwechsel“-Modus an der Schraubenzuführeinheit aktiviert werden.

1. Schalten Sie den Power Focus 6000 ein.

2. Wenn die Stromversorgung für die Schraubenvorschubeinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Statusanzeige auf.

   Stellen Sie den Drehschalter auf „Automatik”.

3. Drücken Sie den Auslöser am Schraubvorschubmodul.

4. Eine Schraube wird angefordert und verlässt die Schraubenvorschubeinheit über das Zuführrohr.

In diesem Abschnitt

- Bitwechsel Modus
- Systemfehler

## Gilt für: