# Assemblage et raccordement de l’unité d’alimentation en vis

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Ne jamais transporter ou déplacer l’unité d’alimentation en vis sans assistance. L’unité d’alimentation en vis est lourde et si elle tombe elle peut provoquer de sérieuses blessures corporelles.

- L’unité d’alimentation en vis ne peut être déplacée qu’avec des palans appropriés.

- Deux personnes doivent porter l’unité d’alimentation en vis en utilisant les poignées.

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Ne jamais placer l’unité d’alimentation en vis sur une surface non sécurisée. En raison des vibrations, l’unité d’alimentation en vis peut se déplacer sur la surface où elle est posée et tomber, ce qui entraînerait des blessures corporelles graves.

- Fixer l’unité d’alimentation en vis pour éviter qu’elle ne tombe.

- Placer l’unité d’alimentation en vis à un endroit où il y a une butée ou une surface avec un renfoncement approprié.

ATTENTION

Risque de trébuchement et de happement

Éviter que les câbles ne traînent en branchant l'équipement aussi près que possible de son emplacement. Pour les équipements fixes, si des câbles traînants sont inévitables, utiliser des serre-câbles et des bandes de recouvrement.

Positionner l'unité d'alimentation en vis de manière à pouvoir atteindre les commandes et à ce que le cheminement des câbles et des flexibles ne présente pas de coudes prononcés.

L'unité d'alimentation en vis doit être de niveau et alignée.

## Connecter l’unité d’alimentation en vis au tuyau d’alimentation

1. Ouvrir le couvercle du carter.

2. Enfoncer le tuyau d'alimentation dans le raccord du tuyau d'alimentation. Enfoncer le raccord du tuyau d'alimentation dans la bague capteur et dans le raccord de l'unité d'alimentation en vis (1)

3. Fixer le raccord du tuyau d'alimentation en serrant la vis de serrage sur le raccord de l'unité d'alimentation en vis.

4. Fixer l'autre extrémité du tuyau d'alimentation au bras pivotant du module de serrage avec alimentation en vis (voir les informations produit pour le module de serrage avec alimentation en vis).

## Raccorder l'unité d'alimentation en vis à la course avant et arrière pneumatique

1. Enfoncer le flexible pour la course avant (noir) dans le raccord avec la bague noire (2).

2. Enfoncer le flexible pour la course arrière (jaune) dans le raccord avec la bague jaune (3).

3. Raccorder les autres extrémités des flexibles de la course avant et arrière aux raccords correspondants sur le module de serrage avec alimentation en vis (voir les informations produit pour le module de serrage avec alimentation en vis).

## Raccorder l'unité d'alimentation en vis au bouton de démarrage du module de serrage avec alimentation en vis

1. Raccorder la ligne de raccordement au terminal (B25, 4).

2. Raccorder l’autre extrémité de la ligne de raccordement au raccord correspondant sur le module de serrage avec alimentation en vis (voir les informations produit pour le module de serrage avec alimentation en vis).

## Connecter l’unité d’alimentation en vis au Power Focus 6000

1. Raccorder le câble de raccordement pour la tension de commande provenant du Power Focus 6000 au raccordement (B26).

2. Raccorder la ligne du signal provenant du Power Focus 6000 au raccordement (B22) or (B23).

## Connecter l’unité d’alimentation en vis au réseau

- Insérer la prise secteur dans la prise.

## S’applique à :