# Description fonctionnelle de l’unité d’alimentation en vis

L'unité d'alimentation en vis stocke, transporte, trie et sépare les vis et les transporte via le tuyau d'alimentation vers le module de serrage avec alimentation en vis.

- Il y a une réserve de vis dans la cassette de vis de l'unité d'alimentation en vis. Le niveau de remplissage est surveillé par un capteur situé au fond de la cassette de vis. En option, un capteur à ultrasons peut être utilisé pour surveiller le niveau.

- Les vis atteignent l'unité de transport par échelons depuis la cassette de vis. Les vis sont déplacées vers le haut via des échelons mobiles.

- Depuis l'échelon supérieur de l'unité de transport par échelons, les vis tombent dans le bloc en V.

- Les vis tombent alors dans le guide linéaire qui pend au collier. Là, les vis sont envoyées dans l'unité de séparation. Le triage par air fait que les vis non ordonnées retombent dans la cassette de vis. Le capteur de remplissage des rails vérifie le niveau de remplissage du guide linéaire. Si le guide linéaire est plein, aucune nouvelle vis n'est fournie au transport par échelons.

- Si une vis est nécessaire dans la tête d'alimentation du module de serrage avec alimentation en vis, une seule vis est fournie par la glissière de séparation.

- Ensuite, la vis est expulsée dans le module de serrage avec alimentation en vis par le tuyau d'alimentation.

## S’applique à :