# Controles

N.º | Descripción | Función
1 | Interruptor giratorio | Posición «Cambiar punta»: La punta completa en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos se mueve hacia adelante y se expulsa el tornillo. Posición «Automática»: La punta completa en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos se mueve hacia atrás y se carga un tornillo.
2 | Pulsador luminoso | Se ilumina en amarillo en caso de error. Se pueden reconocer los errores.
3 | Indicador luminoso de estado | Se ilumina en blanco cuando está listo. Cuando está apagado no tiene luz.
4 | Regulador | Suministro de aire comprimido.
5 | Válvula de cierre | Desconectar/conectar el suministro de aire comprimido y la ventilación.

## Aplicable a: