# Régler le triage par air sur le rail de la glissière

Le triage par air est utilisé pour enlever les vis qui ne sont pas dans la bonne position par rapport au guide linéaire. La direction du triage par air peut être réglée par 3 buses.

La position de la buse est réglée et peinte en usine. Si un réglage est nécessaire, il doit être effectué uniquement par les techniciens d'entretien d’Atlas Copco.

Si la peinture des vis de réglage est endommagée, la garantie peut être annulée.

## S’applique à :