# Montaje y conexión de la unidad de alimentación de tornillos

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Nunca transporte o sujete la unidad de alimentación de tornillos sin asistencia. La unidad de alimentación de tornillos es pesada y si cae puede resultar en lesiones físicas graves.

- La unidad de alimentación de tornillos solo se debe transportar con la ayuda de elevadores adecuados con suspensión opcional.

- Dos personas deben transportar la unidad de alimentación de tornillos utilizando las asas.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Nunca coloque la unidad de alimentación de tornillos sobre una superficie sin asegurar. A causa de las vibraciones, la unidad de alimentación de tornillos se puede desplazar sobre la superficie donde se encuentre y caer, resultando así en lesiones físicas graves.

- Asegure la unidad de alimentación de tornillos para que no caiga.

- Coloque la unidad de alimentación de tornillos donde haya un borde de contención o una superficie con un hueco adecuado.

PRECAUCIÓN

Peligro de tropieza y atrapamiento

Evite cables colgando enchufando el equipo lo más cerca posible de donde debe estar. Para equipo fijo, utilice bridas para cables y tiras de recubrimiento si no se pueden evitar cables colgando.

Coloque la unidad de alimentación de tornillos de manera que se pueda llegar a los controles y que la disposición de cables y mangueras no tenga curvas muy cerradas.

La unidad de alimentación de tornillos debe estar nivelada y alineada.

## Conexión de la unidad de alimentación de tornillos al tubo de alimentación

1. Abra la tapa de la cubierta.

2. Empuje el tubo de alimentación dentro de la conexión del tubo de alimentación. Empuje la conexión del tubo de alimentación a través del sensor de anillo y dentro de la conexión en la unidad de alimentación de tornillos (1)

3. Asegure la conexión del tubo de alimentación al apretar el tornillo de sujeción en la conexión de la unidad de alimentación de tornillos.

4. Coloque el otro extremo del tubo de alimentación en el brazo giratorio del módulo de apriete de la alimentación de tornillos (véase la información del producto en el Módulo de apriete de la alimentación de tornillos).

## Conexión de la unidad de alimentación de tornillos al recorrido neumático hacia delante y de retorno

1. Empuje la manguera (negra) para el recorrido hacia delante en la conexión con el anillo negro (2).

2. Empuje la manguera (amarilla) para el recorrido de retorno en la conexión con el anillo amarillo (3).

3. Conecte los otros extremos de las mangueras de recorrido hacia delante y de retorno a los conectores correspondientes en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos (véase la información del producto en el Módulo de apriete de la alimentación de tornillos).

## Conexión de la unidad de alimentación de tornillos al botón de arranque en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos

1. Conecte la línea de conexión al terminal (B25, 4).

2. Conecte el otro extremo de la línea de conexión a la conexión correspondiente en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos (véase la información del producto en el Módulo de apriete de la alimentación de tornillos).

## Conexión de la unidad de alimentación de tornillos al Power Focus 6000

1. Conecte el cable de conexión de la tensión de control que viene en el Power Focus 6000 a la conexión (B26).

2. Conecte la línea de señal que viene en el Power Focus 6000 a la conexión (B22) o (B23).

## Conexión de la unidad de alimentación de tornillos a la red

- Inserte el enchufe en la toma de corriente

## Aplicable a: