# Komponenten und Funktion der Schraubenvorschubeinheit

## Bau

- Gehäuse mit Schraubenbehälter, Stufenfördereinheit, Linearführung und Trenneinheit

- Gehäuse mit Stromversorgung

- Gehäuse mit elektrischen und pneumatischen Komponenten

- Sensoren zur Überwachung

## Hauptkomponenten

Nr. | Beschreibung | Funktion
1 | Gehäuse | Schraubenbehälter mit Füllklappe. Stufenfördereinheit: Transport der Schrauben aufwärts. Linearführung: Transport der Schrauben. Schieber: Anordnung und Transport der Schrauben. Trenneinheit: Trennung der Schrauben.
2 | Steuerungen | Drehschalter „Automatik” oder „Bitwechsel” Modus. Beleuchtete Drucktaste: Fehleranzeige, Fehler bestätigen. Statusanzeige
3 | Anschlüsse | Verbindung zum Power Focus 6000, Startsignal für das Schraubenvorschub-Spannmodul und andere Anschlüsse.
4 | Gehäuse für Stromversorgung | Steuerspannung und IEC-Stecker für Netzanschluss.
5 | Ringsensor | Durch die Buchse für das Zuführrohr erkennt der Sensor ausgehende Schrauben am Schraubenvorschub-Spannmodul.
6 | Gehäuse | Elektrische und pneumatische Komponenten.
7 | Wartungseinheit | Druckminderer mit Absperrventil und Filter.
8 | Luftanschlüsse | Pneumatischer Anschluss für Vorwärts- und Rückwärtshub zwischen dem Schraubenvorschub-Spannmodul und der Schraubenvorschubeinheit
9 | Druckluftversorgung | Anschluss an die Druckluftzufuhr.

## Das Zuführverfahren

- Die Schrauben werden über die Füllklappe in den Schraubenbehälter gefüllt.

- Vom Schraubenbehälter gelangen die Schrauben auf die Stufenfördereinheit und werden über bewegliche Stufen aufwärts transportiert.

- Die Schrauben fallen in den V-Block der Linearführung (am Ring hängend), wo sie in die Trenneinheit geführt werden.

## Das Trennverfahren

- Wenn im Schraubenvorschubmodul eine Schraube erforderlich ist, wird eine einzelne Schraube von den an der Linearführung ausgerichteten Befestigungselementen getrennt.

- Die abgetrennte Schraube wird in das Schraubenvorschubmodul geblasen.

## Gilt für: