# Fonctionnement de l’alimentation automatique en vis

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

Ne jamais utiliser l’outil lorsque l’on porte des vêtements ou objets amples ou lâches. Il existe un risque d'étranglement, d'arrachement du cuir chevelu ou autres blessures graves si les vêtements amples, bijoux, articles portés autour du cou et cheveux ne sont pas tenus à distance de l'outil et des accessoires.

- Ne jamais porter de gants pendant l’utilisation de l’outil.

- Tenir les vêtements amples, bijoux, articles portés autour du cou et cheveux à distance de l’entraîneur rotatif et des accessoires.

AVERTISSEMENT

Air comprimé

L'air à haute pression peut provoquer des accidents graves et des dégâts sérieux.

- Ne pas dépasser la pression d'air maximale.

- S'assurer qu'il n'y a pas de flexibles ou de raccords endommagés ou mal branchés.

AVERTISSEMENT

Pièces mobiles

Ne jamais faire fonctionner la machine avec le couvercle ouvert. Les pièces mobiles peuvent causer des blessures corporelles, surtout aux mains.

- Toujours fermer le couvercle avant de faire fonctionner la machine.

## Conditions requises

Ne pas forcer lors de l’utilisation de l’unité d’alimentation en vis.

Vérifier que l’unité d’alimentation en vis ne présente pas de réglages incorrects, de pièces mobiles bloquées, de dégâts et d'autres défauts qui pourraient affecter le fonctionnement de l'appareil.

- L'unité d'alimentation en vis est raccordée à l'électricité, à l'air comprimé, au Power Focus 6000 et au module de serrage avec alimentation en vis.

- Le tuyau d’alimentation se raccorde à l’unité d’alimentation en vis et au module de serrage avec alimentation en vis.

- Le module de serrage avec alimentation en vis est raccordé électriquement et pneumatiquement à l'unité d'alimentation en vis.

- Le module de serrage avec alimentation en vis est raccordé au Power Focus 6000.

## Remplir la cassette de vis

- Remplir la cassette de vis uniquement avec des vis, les vis qui sont tombées dans d'autres zones doivent être retirées.

- Remplir la cassette de vis uniquement avec des vis jusqu’au niveau indiqué.

## Demande de vis et alimentation en vis

AVERTISSEMENT

Risque de projections et lié à l’air comprimé à haute pression

Toujours vérifier que tous les raccords entre le tuyau d'alimentation et le bras pivotant sont bien fixés avant de mettre l'outil sous pression. Sinon, les vis peuvent se détacher à grande vitesse et causer des blessures graves, notamment aux yeux.

- Pour cette raison, l'alimentation pneumatique doit être coupée et purgée pendant tous les travaux sur le module de serrage avec alimentation en vis, ou le mode « Changement d'embout » doit être réglé sur l’unité d’alimentation en vis

1. Mettre sous tension le Power Focus 6000.

2. Lorsque l'alimentation électrique de l'unité d'alimentation en vis est activée, le voyant d'état est allumé.

   Régler le commutateur rotatif sur la position « Automatique ».

3. Enfoncer la gâchette sur le module de serrage avec alimentation en vis.

4. Une vis est demandée et quitte l’unité d’alimentation en vis via le tuyau d’alimentation.

Dans cette section

- Mode Changement d’embout
- Erreur système

## S’applique à :