# 自动螺丝进给操作

警告

重伤风险

切勿在穿戴松动物体时操作工具。操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发，否则可能发生窒息、撕脱头皮和/或其他严重的身体伤害。

- 操作工具时切勿戴手套。

- 操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发。

警告

压缩空气

高压空气可能导致严重损坏或身体受伤。

- 不要超过最大气压。

- 确保软管或管接头未损坏或松动。

警告

移动部件

切勿在盖板打开的情况下操作机器。活动部件可能会造成人身伤害，尤其是手。

- 在操作机器之前，请务必关闭盖板。

## 要求

处理螺丝进给单元时，请勿过分用力。

检查螺丝进给单元是否有任何不正确的调整、活动部件卡住、损坏以及可能影响设备运行的其他故障。

- 螺丝进给单元连接到电源、压缩空气、Power Focus 6000 和螺丝进给拧紧模块。

- 进给管连接螺丝进给单元和螺丝进给拧紧模块。

- 螺丝进给拧紧模块通过电气和气动方式连接到螺丝进给单元。

- 螺丝进给拧紧模块被连接到 Power Focus 6000。

## 填充螺丝容器

- 只能将螺丝加入螺丝容器，掉落到其他区域的螺丝必须清理干净。

- 螺丝只能加到螺丝容器上指示的标记位置。

## 请求和进给螺丝

警告

高压和抛射物危险

在给工具加压之前，请务必确认进料管和旋转臂之间的所有连接均已牢固固定。否则，螺钉可能会高速脱离并造成严重伤害，尤其是对眼睛。

- 因此，在螺钉输送拧紧模块上工作的所有时间必须关闭气源并排气，或者必须在螺钉输送单元上设置“位转换”模式。

1. 打开 Power Focus 6000。

2. 当螺丝进给单元的电源开启时，状态指示灯亮起。

   将旋转开关设置在“自动”位置。

3. 按下螺丝进给拧紧模块上的触发器。

4. 此时已请求一个螺丝，其经由进给管离开螺丝进给单元。

此部分内容

- 更换螺丝刀头模式
- 系统错误

## 适用于：