# Wartungsanweisungen

WARNUNG

Elektrische Gefahr

Stromschlaggefahr.

- Trennen Sie die Maschine und die Gerätschaften immer von sämtlichen Stromquellen, bevor Sie Wartungen oder Reparaturen durchführen.

WARNUNG

Schnittgefahr

Scharfkantige Objekte können zu Verletzungen führen, insbesondere im Bereich der Hände.

- Tragen Sie stets schnittfeste Handschuhe beim Wechsel von Komponenten, bei Reparaturen oder bei Entfernen von Blockagen.

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

Es dürfen nur Atlas Copco Industrial Technique AB Original-Sicherungen mit der angegebenen Stromstärke verwendet werden, wenn diese ersetzt werden müssen.

In diesem Abschnitt

- Automatisches Ablassen des Kondensats
- Manuelles Ablassen des Kondensats
- Entleeren und Reinigen der Auffangbehälter
- Ersetzen des Zuführrohrs

## Gilt für: