# Tuyau d’alimentation

AVERTISSEMENT

Risque de projections et lié à l’air comprimé à haute pression

Toujours vérifier que tous les raccords entre le tuyau d'alimentation et le bras pivotant sont bien fixés avant de mettre l'outil sous pression. Sinon, les vis peuvent se détacher à grande vitesse et causer des blessures graves, notamment aux yeux.

- Pour cette raison, l'alimentation pneumatique doit être coupée et purgée pendant tous les travaux sur le module de serrage avec alimentation en vis, ou le mode « Changement d'embout » doit être réglé sur l’unité d’alimentation en vis

Le tuyau d’alimentation transporte par pression d'air les vis depuis l’unité d’alimentation en vis vers le bras pivotant du module de serrage avec alimentation en vis.

N° | Description | Fonction
1 | Bague capteur autour du tuyau d’alimentation
2 | Tuyau d’alimentation | Alimente en vis de l’unité d’alimentation en vis vers le module de serrage avec alimentation en vis
3 | Module de serrage avec alimentation en vis | Consulter les informations produit du Module de serrage avec alimentation en vis

## S’applique à :