# Tubo de alimentación

ADVERTENCIA

Peligro de aire de presión alta y proyectiles

Compruebe siempre que todas las conexiones entre el tubo de alimentación y el brazo giratorio están correctamente fijadas antes de presurizar la herramienta. De lo contrario, los tornillos pueden salir a alta velocidad y causar lesiones graves, especialmente en los ojos.

- Por esta razón, el suministro de energía neumática se debe desconectar y ventilar durante cualquier trabajo en el módulo de apriete de la alimentación de tornillos, o se debe configurar el modo «Cambiar punta» en la unidad de alimentación de tornillos.

El tubo de alimentación transporta por presión de aire los tornillos desde la unidad de alimentación de tornillos hasta el brazo giratorio del módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

N.º | Descripción | Función
1 | Sensor de anillo alrededor del tubo de alimentación.
2 | Tubo de alimentación | Suministra tornillos desde la unidad de alimentación de tornillos al módulo de apriete de la alimentación de tornillos.
3 | Módulo de apriete de la alimentación de tornillos | Véase la información del producto en el Módulo de apriete de la alimentación de tornillos.

## Aplicable a: