# Ersetzen des Zuführrohrs

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.

2. Lösen Sie die Klemmschraube am Anschluss und ziehen Sie das Zuführrohr und die Zuführrohrverbindung ab.

3. Schieben Sie das neue Zuführrohr auf den Zuführrohranschluss. Schieben Sie die Zuführrohrverbindung mit dem Rohr in die Verbindung an der Schraubenvorschubeinheit und ziehen Sie die Klemmschraube fest an.

## Gilt für: