# Collegamento dell'alimentatore delle viti all'alimentazione dell'aria compressa

ATTENZIONE

Aria compressa

Pressioni elevate possono provocare danni e lesioni gravi.

- Non superare la pressione dell'aria massima.

- Assicurarsi che non vi siano tubi o raccordi danneggiati o non fissati.

L'aria compressa deve essere priva di contaminazioni.

1. Utilizzare la valvola di arresto (1) per interrompere l'alimentazione di aria compressa. Ciò consentirà la ventilazione e protezione nei confronti dei movimenti indesiderati.

2. Collegare il tubo per l'alimentazione dell'aria compressa all'alimentazione dell'aria presente sull'alimentatore delle viti (2).

3. Se tutti i componenti del sistema di alimentazione a vite vengono collegati pneumaticamente, è possibile riattivare l'alimentazione dell'aria compressa agendo sulla valvola di arresto.

## Applicabile a: