# 螺丝进给单元的组件和功能

## 构造

- 包含螺丝容器、步进输送单元、线性导轨和分隔单元的壳体

- 包含电源的壳体

- 包含电气和气动元件的壳体

- 监视传感器

## 主要组件

编号 | 说明 | 功能
1 | 外壳 | 带有加料口的螺丝容器。 步进输送单元：向上运输螺丝。 线性导轨：运输螺丝。 滑块：螺丝的安排和输送。 分隔单元：分隔螺丝。
2 | 控制 | 旋转开关：“自动”或“更换螺丝刀头”模式。 发光按钮：错误显示，确认错误。 状态灯。
3 | 连接 | 与 Power Focus 6000 的连接、螺丝进给拧紧模块的启动信号以及其他连接。
4 | 电源外壳 | 控制电压和用于电源连接的 IEC 连接器。
5 | 环形传感器 | 进给管衬套，传感器检测输出到螺丝进给拧紧模块的螺丝。
6 | 外壳 | 电气和气动组件。
7 | 维护单元 | 带有截止阀和过滤器的减压器。
8 | 空气连接 | 螺丝进给拧紧模块与螺丝进给单元之间的前进和返回行程的气动连接
9 | 供气 | 连接压缩空气气源。

## 进给过程

- 螺丝通过加注口加注到螺丝盒中。

- 螺丝从螺丝容器到达步进输送单元，并通过活动台阶向上输送。

- 螺丝落入线性导轨的 V 形块（从轴环垂下）中，然后在此处被引导到分隔单元中。

## 分离过程

- 如果螺丝进给拧紧模块中需要螺丝，将会从线性导轨上对齐的紧固件中分离出一个螺丝。

- 分离的螺丝被吹入螺丝进给拧紧模块。

## 适用于：