# Transporte de la unidad de alimentación de tornillos

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Nunca coloque la unidad de alimentación de tornillos sobre una superficie sin asegurar. A causa de las vibraciones, la unidad de alimentación de tornillos se puede desplazar sobre la superficie donde se encuentre y caer, resultando así en lesiones físicas graves.

- Asegure la unidad de alimentación de tornillos para que no caiga.

- Coloque la unidad de alimentación de tornillos donde haya un borde de contención o una superficie con un hueco adecuado.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Nunca transporte o sujete la unidad de alimentación de tornillos sin asistencia. La unidad de alimentación de tornillos es pesada y si cae puede resultar en lesiones físicas graves.

- La unidad de alimentación de tornillos solo se debe transportar con la ayuda de elevadores adecuados con suspensión opcional.

- Dos personas deben transportar la unidad de alimentación de tornillos utilizando las asas.

- La unidad de alimentación de tornillos está equipada con empuñaduras cóncavas a la izquierda y a la derecha. Estas empuñaduras pueden usarse para mover la unidad en un transporte corto. De forma opcional, se puede montar una suspensión en la placa de montaje (verde).

- Para evitar que se produzcan daños en los cables de conexión deberá desconectarlos antes del transporte.

## Aplicable a: