# Régler le passage des vis dans la cassette de vis

La hauteur de la plaque dans la cassette de vis est réglée en usine et dépend de la géométrie de la vis. Si trop de vis passent à travers ou se bloquent, le réglage peut être modifié.

1. Ouvrir le couvercle du carter.

2. La hauteur de la plaque est réglée à l'aide de deux vis (flèches bleues). Dévisser les vis et pousser la plaque vers le haut ou vers le bas, puis resserrer les vis.

## S’applique à :