# Insulated Cover ETV STR 30FS

## Attachments

# 宣言

# 地域の要件

警告

本製品によって、カリフォルニア州において癌や出生異常、その他生殖能への悪影響を引き起こすことが知られている鉛などの化学物質に晒されることがあります。詳細情報についてはhttps://www.p65warnings.ca.gov/ をご覧ください。

https://www.p65warnings.ca.gov/

# 安全

捨てないでください - ユーザに渡してください

警告

本製品に付属するすべての安全警告、指示、図、仕様をお読みください。

以下に列記したすべての指示に従わない場合、感電、火災、物的損害および/あるいは重傷に至る危険性があります。

今後の参考のために、すべての警告と注意事項を保管しておいてください。

警告

設置、運転、およびメンテナンスに関連する、地域で制定された安全基準は常に順守されなければなりません。

## 使用に関するステートメント

- 業務用専用です。

- 本製品とその付属品は絶対に改造しないでください。

- 損傷している場合は本製品を使用しないでください。

- 本製品のツールデータ、危険性の警告サインの読み取りができなくなったり、外れている場合、即座に交換してください。

- 本製品は、工業的環境において有資格の担当者のみが設置、操作、修理するようにしてください。

本セクション内

- 使用目的
- 製品の詳細説明書

# 使用目的

本製品は、最大電圧1000 Vで動作する通電された電気機器または導体、またはその近くでの使用を目的としています。

# 製品の詳細説明書

# 設置全般における安全上の注意

警告

高電圧の危険

絶縁ツールカバーは常に絶縁ソケットと一緒に使用する必要があります。

- 絶縁ソケットなしで絶縁ツールカバーを使用しないでください。

- 絶縁ツールカバーをしっかりと取り付け、必ず取り付け指示に従ってください。

- 絶縁ツールカバーに何らかの損傷がある場合は、カバーを交換してください。

本セクション内

- 設置の概要

# 設置の概要

2ページの凡例。

絶縁ツールカバーを取り付けるには、次の操作を行います。

1. フロントナット、ゴムリングを絶縁ツールカバーから取り外します。

2. 絶縁ツールカバーを2つの互いに等しい部分に分離させます。

3. 絶縁ツールカバーの2つの互いに等しい部分をツールに取り付けます。

4. フロントナットを締め付け、ゴムリングをツールの所定の位置に取り付けます。

絶縁ツールカバーを取り外すには、次の操作を行います。

1. 絶縁ツールカバーのフロントナット、ゴムリングをツールから取り外します。

2. 絶縁ツールカバーの2つの互いに等しい部分をツールから取り外します。

# 操作全般における安全上の注意

警告

高電圧の危険

高電圧に誤って接触すると、重傷または死亡につながる可能性があります。

- 常に絶縁ツールカバーと絶縁ソケットを使用してください。

- 破損している場合や、正しく取り付けられていない場合は、絶縁ツールカバーを使用しないでください。

- 絶縁ツールカバーで覆われたツール部分のみが高電圧から保護されます。ツールの他の部分は、高電圧から保護されません。

## 使用前の点検

- ご使用前に毎回製品を目視点検してください。

- この製品の安全性に疑問がある場合は、適切な訓練を受けた人員が検査し、必要に応じて再検査する必要があります。

## 温度

- この製品は、温度調整がなされた工業環境で使用してください。

- この製品は40℃を超える温度や高湿度の環境で使用しないでください。

# 保守およびメンテナンス全般における安全上の注意

## 保存

- 保管または輸送による絶縁材の損傷のリスクを最小限に抑えるため、製品を適切に保管してください。

- 機械的な損傷や混乱を避けるため、本製品は他のツールとは別に保管してください。

- 本製品を過度の熱や紫外線から保護してください。

## 定期検査

適切な訓練を受けた人員は、本製品の毎年の目視検査を行い、さらなる稼働の適合性を判断する必要があります。