# Insulated Cover ETV STR 30FS

## Attachments

# Prohlášení

# Oblastní požadavky

VÝSTRAHA

U tohoto výrobku můžete být vystaveni působení chemických látek včetně olova, což je ve státě Kalifornia faktor způsobující rakovinu, poškození plodu nebo jiné reprodukční poškození. Více informací je k dispozici na stránce

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpečnost

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI

VÝSTRAHA

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto produktem.

Nedodržení veškerých níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, poškození majetku nebo vážný úraz.

Uschovejte veškeré texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

Vždy dodržujte všechna zákonná bezpečnostní pravidla týkající se instalace, provozu a údržby produktu.

## Prohlášení o použití

- Pouze pro profesionální použití.

- Tento nástroj a jeho příslušenství je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat.

- Nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozen.

- Pokud na produktu nejsou čitelné štítky s údaji o produktu či výstražné štítky, nebo pokud dojde k jejich oddělení od produktu, bez prodlení je nahraďte novými.

- Tento produkt smí instalovat, používat či provádět jeho servis pouze kvalifikované osoby v průmyslovém montážním prostředí.

V této části

- Určené použití
- Pokyny specifické pro produkt

# Určené použití

Tento produkt je určen k použití na elektrickém přístroji pod napětím nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti vodičů s maximálním napětím 1 000 V.

# Pokyny specifické pro produkt

# Obecná bezpečnost při instalaci

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Vždy je nutno používat izolované kryty nástroje společně s izolovanými nástavci.

- Nepoužívejte izolované kryty nástroje bez izolovaných nástavců

- Izolované kryty nástroje instalujte bezpečným způsobem a vždy postupujte podle pokynů k instalaci.

- V případě jakéhokoli poškození izolovaných krytů nástroje je vyměňte.

V této části

- Přehled instalace

# Přehled instalace

Legenda ke straně 2

Montáž izolovaného krytu nástroje probíhá následovně:

1. Vyšroubujte z izolovaného krytu nástroje přední matici a sejměte z něj gumový kroužek.

2. Rozdělte izolovaný kryt nástroje na dvě poloviny.

3. Nasaďte obě poloviny izolovaného krytu nástroje na nástroj.

4. Utáhněte přední matici a nasaďte gumový kroužek na správné místo na nástroji.

Demontáž izolovaného krytu nástroje probíhá následovně:

1. Vyšroubujte z nástroje přední matici držící izolovaný kryt nástroje a sejměte z něj gumový kroužek.

2. Sejměte obě poloviny izolovaného krytu nástroje z nástroje.

# Obecná bezpečnost při provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Náhodný kontakt s vysokým napětí může mít za následek vážný úraz nebo úmrtí.

- Vždy používejte izolované kryty nástrojů a izolované nástavce.

- Izolované kryty nástrojů nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozené nebo nejsou správně namontované.

- Proti vysokému napětí jsou chráněny jen ty části nástroje, které jsou pod izolovanými kryty nástroje. Ostatní části nástroje nejsou proti vysokému napětí chráněny.

## Kontrole před použitím

- Před každým použitím tento produkt vizuálně zkontrolujte.

- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti tohoto produktu ho musí v případě nutnosti zkontrolovat a otestovat dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

## Teplota

- Používejte tento produkt v průmyslovém prostředí s regulovanou teplotou.

- Nepoužívejte tento produkt při teplotách nad 40 °C ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

# Obecná bezpečnost při servisu a údržbě

## Skladování

- Skladujte tento produkt správným způsobem, aby se minimalizovalo riziko poškození izolace během skladování nebo přepravy.

- Skladujte tento produkt odděleně od ostatních nástrojů, aby se zamezilo mechanickému poškození nebo záměně.

- Chraňte tento produkt před nadměrným teplem a UV zářením.

## Periodické kontroly

Každoroční vizuální kontrolu tohoto produktu za účelem ověření jeho způsobilosti k dalšímu provozu by měla provádět dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.