# Insulated Cover ETV STR 30FS

## Attachments

# Déclarations

# Spécificités régionales

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme cancérigène et causant des malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sécurité

NE PAS JETER - REMETTRE À L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Lire l'ensemble des mises en garde et consignes de sécurité ainsi que les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec ce produit.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

Toutes les réglementations locales de sécurité en matière d'installation, d'utilisation et de réparation doivent toujours être respectées.

## Utilisation prévue

- Pour utilisation professionnelle uniquement.

- Ce produit et ses accessoires ne doivent être modifiés en aucune manière.

- Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégâts.

- Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les données du produit ou des mises en garde ne sont plus lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

- Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié, dans un environnement industriel.

Dans cette section

- Utilisation prévue
- Instructions spécifiques au produit

# Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé sur ou à proximité immédiate d'appareils ou de conducteurs électriques sous tension fonctionnant à une tension maximale de 1 000 V.

# Instructions spécifiques au produit

# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser des protections isolées sans douilles isolées.

- Installer correctement les protections isolées pour les outils, toujours suivre les instructions d'installation.

- Remplacer les protections isolées pour les outils si elles présentent quelconque dégât.

Dans cette section

- Aperçu de l’installation

# Aperçu de l’installation

Légende de la page 2

Pour installer la protection isolante de l'outil, procéder comme suit :

1. Déposer l’écrou avant et la bague caoutchouc de la protection isolante de l'outil.

2. Séparer en deux la protection isolante de l'outil.

3. Fixer les deux moitiés de la protection isolante sur l’outil.

4. Fixer l'écrou avant et la bague en caoutchouc sur l'outil.

Pour retirer la protection isolante de l'outil, procéder comme suit :

1. Déposer la l’écrou avant et la bague caoutchouc de la protection isolante de l'outil.

2. Retirer les deux moitiés de la protection isolante de l’outil.

# Sécurité générale de l’utilisation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser les protections isolées pour les outils si elles sont endommagées d'une manière ou d'une autre ou si elles ne sont pas correctement installées.

- Seules les pièces de l'outil couvertes par des protections isolées sont protégées des hautes tensions. Les autres pièces de l'outil ne sont pas protégées contre les hautes tensions.

## Inspection avant utilisation

- Contrôler visuellement ce produit à chaque fois avant son utilisation.

- En cas de doute concernant la sécurité de ce produit, une personne dûment formée doit l'examiner et le tester à nouveau, si nécessaire.

## Température

- Utiliser ce produit dans un environnement industriel avec une température régulée.

- Ne pas utiliser ce produit à des températures supérieures à 40 °C ou en cas de forte humidité atmosphérique.

# Sécurité générale de l'entretien et de la maintenance

## Stockage

- Entreposer ce produit correctement afin de minimiser les risques de dégâts causés à l'isolation lors du stockage ou du transport.

- Entreposer ce produit séparément des autres outils pour éviter les dégâts mécaniques ou la confusion.

- Protéger ce produit contre la chaleur excessive ainsi que contre les rayons UV.

## Examen périodique

Une personne dûment formée doit procéder à un examen visuel annuel de ce produit afin de déterminer s'il convient pour un usage ultérieur.