# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi bez izolowanych nasadek.

- Należy dokładnie przymocować Izolowane osłony narzędzi, postępując zgodnie z instrukcją montażu.

- W razie uszkodzenia należy wymienić izolowane osłony narzędzi.

W tej sekcji

- Przegląd informacji montażowych