# Insulated Cover ETV STR 30FS

## Attachments

# Dichiarazioni

# Requisiti regionali

ATTENZIONE

Questo prodotto può causare esposizione a sostanze chimiche tra cui il piombo, note allo stato della California come causa di tumori e difetti congeniti o altri problemi riproduttivi. Per maggiori informazioni consultare

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicurezza

NON SMALTIRE: DA CONSEGNARE ALL'UTENTE

ATTENZIONE

Leggere tutti gli avvisi, le istruzioni di sicurezza, le illustrazioni e le specifiche tecniche di questo utensile.

Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

ATTENZIONE

Rispettare sempre le norme ed i regolamenti locali inerenti l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

## Dichiarazione sull’utilizzo

- Destinato solo a un utilizzo professionale.

- Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere modificati.

- Non utilizzare questo prodotto se è stato danneggiato.

- Se le targhette indicanti i dati del prodotto o i segnali di pericolo del prodotto diventano illeggibili o si staccano, sostituirli immediatamente.

- Il prodotto deve essere installato, utilizzato e manutenuto solo da personale qualificato e in un ambiente di assemblaggio industriale.

In questa sezione

- Uso previsto
- Istruzioni specifiche del prodotto

# Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso le apparecchiature elettriche o i conduttori alimentati con una tensione massima di 1000 V o nelle vicinanze di essi.

# Istruzioni specifiche del prodotto

# Norme generali di sicurezza per l’installazione

ATTENZIONE

Rischio di alta tensione

Usare i coperchi degli strumenti isolati insieme alle prese isolate.

- Non utilizzare i coperchi degli strumenti isolati senza prese isolate.

- Installare i coperchi degli strumenti isolati in modo sicuro, attenendosi alle istruzioni di installazione.

- Sostituire i coperchi degli strumenti isolati danneggiati.

In questa sezione

- Panoramica sull'installazione

# Panoramica sull'installazione

Legenda a pagina 2.

Per installare il coperchio dello strumento isolato, procedere come segue:

1. Rimuovere il dado anteriore e l'anello di gomma dal coperchio dello strumento isolato.

2. Separare il coperchio dello strumento isolato nelle due metà.

3. Collegare le due metà del coperchio dello strumento isolato allo strumento.

4. Fissare in posizione il dado anteriore e l'anello di gomma sullo strumento.

Per rimuovere il coperchio dello strumento isolato, procedere come segue:

1. Rimuovere il dado anteriore e l'anello di gomma del coperchio dello strumento isolato dallo strumento.

2. Rimuovere le due metà del coperchio dello strumento isolato dallo strumento.

# Sicurezza generale di funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Il contatto accidentale con l'alta tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare sempre coperture per utensili e prese isolate.

- Non utilizzare coperture per utensili isolate danneggiate o non installate correttamente.

- Solo le parti dell'utensile dotate di coperture isolanti sono protette dall'alta tensione. Le altre parti dello strumento non sono protette dall'alta tensione.

## Ispezione prima dell'uso

- Ispezionare visivamente il prodotto prima dell'uso.

- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, farlo esaminare da una persona dotata di formazione e ripetere il test, se necessario.

## Temperatura

- Utilizzare questo prodotto in un ambiente industriale dotato di temperatura regolata.

- Non utilizzare questo prodotto a temperature superiori a 40 °C o con elevata umidità atmosferica.

# Sicurezza generale dell'assistenza e manutenzione

## Conservazione

- Conservare questo prodotto in modo da ridurre al minimo il rischio di danni all'isolamento a causa dello stoccaggio o del trasporto.

- Conservare questo prodotto separatamente dagli altri strumenti per prevenire danni meccanici o confusione.

- Proteggere il prodotto dal calore eccessivo e dalle radiazioni UV.

## Esame periodico

Una persona dotata di formazione adeguata deve eseguire l'esame visivo annuale del prodotto per determinarne l'idoneità per l'ulteriore utilizzo.