# Sécurité générale de l’utilisation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser les protections isolées pour les outils si elles sont endommagées d'une manière ou d'une autre ou si elles ne sont pas correctement installées.

- Seules les pièces de l'outil couvertes par des protections isolées sont protégées des hautes tensions. Les autres pièces de l'outil ne sont pas protégées contre les hautes tensions.

## Inspection avant utilisation

- Contrôler visuellement ce produit à chaque fois avant son utilisation.

- En cas de doute concernant la sécurité de ce produit, une personne dûment formée doit l'examiner et le tester à nouveau, si nécessaire.

## Température

- Utiliser ce produit dans un environnement industriel avec une température régulée.

- Ne pas utiliser ce produit à des températures supérieures à 40 °C ou en cas de forte humidité atmosphérique.