# Insulated Cover ETV STR 30FS

## Attachments

# 선언

# 지역 요구 사항

경고

이 제품을 사용하면 캘리포니아 주에서 보고된 암 및 선천적 장애 또는 기타 출산 장애를 유발하는 납을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 정보는 https://www.p65warnings.ca.gov/ 웹 사이트를 참조하십시오.

https://www.p65warnings.ca.gov/

# 안전

버리지 마십시오 – 사용자에게 주십시오

경고

이 제품과 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재, 재산의 손해 및/또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

경고

설치, 운영 및 유지보수에 대해 지역별로 지정된 안전 규칙은 언제나 지켜야 합니다.

## 용도 선언

- 전문 용도로만 사용하십시오.

- 이 제품과 그 부속품을 변형시켜서는 안 됩니다.

- 이 제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.

- 제품 데이터 또는 위험 경고 징후가 보이거나 확실한 경우, 기다리지 말고 즉시 교체하십시오.

- 이 제품은 산업용 조립 환경에서 자격을 갖춘 담당자만 설치, 작동 및 수리할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 사용 용도
- 제품별 설명

# 사용 용도

이 제품은 최대 1000V의 전압에서 작동하는 동력을 공급한 전기 장치 또는 도체에서 사용하거나 인접(아주 가까움)하여 사용하도록 설계되었습니다.

# 제품별 설명

# 일반 설치 안전 지침

경고

고전압 위험

절연 공구 커버는 항상 절연 소켓과 함께 사용해야 합니다.

- 절연 소켓 없이 절연 공구 커버를 사용하지 마세요.

- 절연 공구 커버를 항상 설치 지침에 따라 단단히 설치해 주세요.

- 절연 공구 커버가 어떤 형태로든 손상된 경우 해당 절연 공구 커버를 교체해 주세요.

이 섹션에서

- 설치 개요

# 설치 개요

2페이지 범례

절연 공구 커버를 설치하려면, 다음을 수행해 주세요.

1. 절연 공구 커버에서 앞쪽 너트와 고무링을 제거해 주세요.

2. 절연 공구 커버를 두 부분으로 분리해 주세요.

3. 분리한 커버의 두 개의 반쪽을 공구에 부착해 주세요.

4. 앞쪽 너트를 체결하고 고무링을 공구의 제자리에 부착해 주세요.

절연 공구 커버를 제거하려면, 다음을 수행해 주세요.

1. 공구의 절연 공구 커버에서 앞쪽 너트와 고무링을 제거해 주세요.

2. 절연 공구 커버의 두 개의 반쪽을 공구에서 제거해 주세요.

# 일반 작동 안전 지침

경고

고전압 위험

고전압에 우연히 접촉하면 중상을 입거나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 절연 공구 커버는 항상 절연 소켓과 함께 사용해 주세요.

- 절연 공구 커버가 손상되었거나 올바르게 설치되지 않은 경우 사용하지 마세요.

- 절연 공구 커버로 덮인 공구 부분만 고전압으로부터 보호됩니다. 공구의 다른 부분은 고압으로부터 보호되지 않습니다.

## 사용전 점검

- 사용하기 전에 매번 제품을 육안으로 검사해 주세요.

- 이 제품의 안전과 관련하여 의심이 생기면, 필요한 경우 적합한 교육을 받은 사람이 제품을 점검하고 다시 테스트해야 합니다.

## 온도

- 온도가 조절된 산업 환경에서 이 제품을 사용해 주세요.

- 이 제품을 40 °C 이상의 온도 또는 높은 실내 습도에서 사용하지 마세요.

# 일반 서비스 및 유지 보수 안전 지침

## 저장

- 보관 또는 운송으로 인한 절연체 손상의 위험을 최소화할 수 있도록 이 제품을 올바르게 보관해 주세요.

- 기계적 손상이나 혼동을 피하려면 이 제품을 다른 공구와 분리하여 보관해 주세요.

- 과도한 열과 자외선으로부터 이 제품을 보호해 주세요.

## 정기 검사

적합한 교육을 받은 사람이 이 제품을 매년 육안으로 검사하여 추가 서비스에 대한 적합성을 결정해야 합니다.