# Electric Connections

Ensure proper power availability to prevent motor failure or dangerous electrical overloading. Use the recommended amperage listed on the motor nameplate. Do not use electric pump if ground is not connected on plug.

Minimera längden på förlängningssladdar och se till att de har tillräcklig ledararea och är jordade.

Extension cord should be #10 AWG gauge.

VARNING

Electric motors may spark. Do not operate in an explosive atmosphere of in the presence of conductive liquids. Air driven pumps are better suited for these applications.