# 保养和维护建议

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具附件或靠近操作现场时，要戴上耐冲击的眼部和面部护具。

仅在整个系统处于零压力时才能进行所有检查、维护或修理工作。

为了获得最佳性能，要经常检查工具、动力装置、软管、连接器、电线及附件是否存在可见损坏。务必遵循工具和泵的维护说明。

## 保养间隔指南

接受过正规培训的人员按照正确的维护计划使用液压扳手，方可确保长期无故障地使用。但所有工具在长期使用后都会磨损。影响工具寿命的因素：

- 高循环率

- 高负载使用

- 冲击

- 在脏污、高温或潮湿的环境中操作

- 不同的反作用力方法

- 维护不当

建议定期润滑和检修，以确保扳手保持良好的工作状态。如果在高扭矩、高周期率或长拧紧时间条件下使用，则保养间隔应更频繁。如果扳手不能正常工作，应立即将其取下检查。

以下保养间隔仅供参考。每个用例和应用都不一样，因此最终用户有责任针对工作环境和使用实施适当的有计划维护。记录工具操作情况。此记录有助于规划工具或部件的维修、校准和更换。

## 轻型

例如：很少在低压下使用，容量 <40%。

- 润滑：每 6 个月

- 检修：每 12 个月

## 正常负载

例如：常规使用，容量 <80%。

- 润滑：每 3 个月

- 检修：每 12 个月一次，包括更换驱动销。请参阅润滑部分。

## 重负载

例如：在任何压力下持续使用；使用 >80% 容量；定期使用以松开腐蚀的螺栓。

- 润滑：每个月

- 检修：每 6 个月一次，包括更换驱动销和驱动棘爪。请参阅润滑部分。