# Electric Connections

Ensure proper power availability to prevent motor failure or dangerous electrical overloading. Use the recommended amperage listed on the motor nameplate. Do not use electric pump if ground is not connected on plug.

Minimice la longitud de los cables alargadores y asegúrese de que el tamaño del cable sea el adecuado, con toma de tierra.

El alargador debe tener un calibre n.º 10 AWG.

ADVERTENCIA

Electric motors may spark. No utilice bombas eléctricas en atmósferas explosivas ni en presencia de líquidos conductores. Air driven pumps are better suited for these applications.