# Preventivní údržba

Abyste systém hydraulického momentového klíče udrželi v dobrém provozním stavu, proveďte po každém použití dále uvedené kroky údržby.

1. Otřete všechny vnější povrchy a vizuálně zkontrolujte, jestli nářadí nevykazuje známky poškození. V případě potřeby proveďte kontrolu.

2. Zkontrolujte všechny hydraulické spoje a přípojky, jestli nevykazují známky úniku hydrauliky. V případě potřeby proveďte kontrolu.

3. Zkontrolujte, jestli jsou všechny hydraulické spojky čisté a bez nečistot.

4. Zkontrolujte hadici po celé její délce, jestli není pořezaná nebo odřená. Věnujte zvýšenou pozornost koncovkám a hledejte případné známky úniku oleje.

5. Když je zařízení v dobrém provozním stavu, nastříkejte jej vhodným olejem proti korozi, jako je Shell Ensis nebo Castrol Rustillo, a uskladněte pro další použití.