# Pokyny na prehliadku

1. Pripojte kľúč k čerpadlu.

2. Vykonajte tlakovú skúšku, aby ste sa uistili, že všetky mechanizmy fungujú podľa očakávaní.

3. Preskúmajte všetky poruchy alebo hydraulické netesnosti.

4. Odtlakujte systém a odpojte všetky spojky.

5. Rozmontujte kľúč.

6. Vymeňte všetky tesnenia a pružiny.

7. Vymeňte kolík upínadla.

8. Vymeňte všetky ostatné komponenty, ktoré vykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania.

9. Znova namažte a zmontujte kľúč.

10. Vykonajte tlakovú skúšku a uistite sa, že všetky mechanizmy fungujú podľa očakávaní.

11. Nakalibrujte kľúč a uistite sa, že výstupný uťahovací moment je podľa očakávaní.