# 윤활

렌치를 양호한 작동 상태로 유지하려면 서비스 주기 사이에 드라이브 구성 요소를 정기적으로 윤활하십시오.

윤활 전 분해:

1. 측면판 나사와 측면판을 탈거합니다[1]

2. 드라이브 조립품[2]을 분리합니다.

윤활 유지보수 중에 다음 작업을 수행하십시오.

1. 드라이브 핀과 스프링에 마모 또는 손상의 징후가 있는지 검사합니다. 필요한 경우 드라이브 핀과 스프링을 교체하십시오.

2. 래칫 톱니 가장자리에 손상 징후가 있는지 검사합니다. 필요한 경우 래칫을 교체해 주세요.

3. 드라이브 폴 톱니에 손상 징후가 있는지 검사합니다. 필요한 경우 드라이브 폴을 교체하십시오.

4. 드라이브 폴 스프링에 손상 징후가 있는지 검사합니다. 필요한 경우 스피링을 교체하십시오.

5. Molykote 1000로 음영 처리된 부분을 윤활 처리해 주세요.

조립 절차는 분해 절차와 동일하지만 역방향으로 진행해 주세요.