# Odporúčania pre servis a údržbu

Pri prevádzke, oprave alebo údržbe nástroja alebo v ich blízkosti alebo pri výmene príslušenstva nástroja vždy používajte ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom.

Všetky inšpekčné, údržbárske a opravárske práce by sa mali vykonávať, len keď je celý systém na nulovom tlaku.

Pre optimálny výkon často vizuálne kontrolujte, či nie sú poškodené nástroj, hydraulická jednotka, hadice, konektory, elektrické káble a príslušenstvo. Vždy dodržiavajte pokyny pre údržbu nástroja a čerpadla.

## Usmernenie k servisným intervalom

Vyškolený personál so správnym plánom údržby môže hydraulické kľúče používať dlhé roky bez problémov. Všetky nástroje sa však po dlhom používaní opotrebujú. Faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť nástroja:

- Vysoká frekvencia cyklov

- Používanie pri vysokom zaťažení

- Vplyv

- Prevádzka v špinavom, horúcom alebo vlhkom prostredí

- Rôzne reakčné metódy

- Zlá údržba

Odporúča sa pravidelné mazanie a prehliadky, aby sa zaistilo, že kľúč zostane v dobrom prevádzkovom stave. Ak kľúč používate pri vysokých uťahovacích momentoch, vysokej frekvencii cyklov alebo dlhých časoch uťahovania, budú potrebné častejšie servisné intervaly. Ak kľúč nepracuje správne, okamžite ho nechajte skontrolovať.

Nasledujúce servisné intervaly sú len orientačné. Každý prípad použitia a aplikácia sú odlišné, takže je na zodpovednosti koncového používateľa vykonávať vhodnú plánovanú údržbu špecifickú vzhľadom na pracovné prostredie a použitie. Viesť záznamy o prevádzke nástroja. Tento záznam pomáha plánovať servis, kalibráciu a výmenu nástroja alebo komponentov.

## Malé zaťaženie

Príklad: Málo časté používanie pri nízkych tlakoch, <40 % kapacity.

- Mazanie: každých 6 mesiacov

- Prehliadka: každých 12 mesiacov

## Normálne zaťaženie

Príklad: Pravidelné používanie, <80 % kapacity.

- Mazanie: každých 3 mesiacov

- Prehliadka: každých 12 mesiacov vrátane výmeny kolíkov upínadla. Pozri oddiel Mazanie.

## Veľké zaťaženie

Príklad: Stále používanie pri akomkoľvek tlaku, použitie >80 % kapacity; pravidelné používanie pri uvoľňovaní skorodovaných skrutiek.

- Mazanie: každý 1 mesiac

- Prehliadka: každých 6 mesiacov vrátane výmeny kolíkov upínadla a západky upínadla. Pozri oddiel Mazanie.