# Lubricación

Para conservar el buen estado de funcionamiento de las llaves, lubrique los componentes de accionamiento regularmente entre intervalos de servicio.

Desmontar antes de la lubricación:

1. Retire los tornillos de la placa lateral y la placa lateral [1].

2. Retire el conjunto de accionamiento [2].

Realice las siguientes acciones durante el mantenimiento de lubricación:

1. Examine el pasador de accionamiento y los muelles en busca de cualquier signo visible de desgaste o daño. Sustituya el pasador de accionamiento y los muelles si fuera necesario.

2. Examine los bordes de los dientes de la rueda dentada en busca signos visibles de daño. Sustituya la rueda dentada si fuera necesario.

3. Examine los bordes de los dientes del trinquete de accionamiento en busca signos visibles de daño. Sustituya el trinquete de accionamiento si fuera necesario.

4. Examine los bordes de los muelles del trinquete de accionamiento en busca signos visibles de daño. Sustituya los muelles si fuera necesario.

5. Lubrique las zonas sombreadas con Molykote 1000.

El procedimiento para el ensamblaje es el mismo que para el desmontaje, pero en orden inverso.