# Indicazioni di assistenza e manutenzione

Indossare sempre protezioni antiurto per gli occhi e per il volto quando si lavora con l'utensile o in prossimità di esso per operazioni di manutenzione, funzionamento o riparazione o per la sostituzione di accessori.

Eseguire tutte le operazioni di indagine, manutenzione o riparazione solo con il tenditore a pressione zero.

Per ottenere prestazioni ottimali, controllare visivamente e con frequenza l'assenza di danni nei confronti di utensile, alimentatore, tubi, connettori, linee elettriche e accessori. Attenersi sempre alle istruzioni per la manutenzione dell'utensile e della pompa.

## Guida agli intervalli di manutenzione

Il personale addestrato e con un piano di manutenzione corretto può utilizzare le chiavi idrauliche per molti anni senza problemi. Tuttavia, tutti gli utensili si usurano dopo un uso prolungato. Fattori che influenzano la durata dell'utensile:

- Elevato rapporto di ciclo

- Utilizzo ad alto carico

- Impatto

- Funzionamento in ambienti sporchi, caldi o umidi

- Diversi metodi di reazione

- Scarsa manutenzione

Eseguire una lubrificazione e revisione regolare per mantenere la chiave in buone condizioni. Potrebbero essere necessari intervalli di manutenzione più frequenti in caso di lavoro con coppie elevate, alta frequenza dei cicli o lunghi tempi di serraggio. Se la chiave non funziona correttamente, inviarla immediatamente in assistenza per un controllo.

I seguenti intervalli di manutenzione sono indicativi. I casi d'uso e le applicazioni possibili sono diversi, quindi l'utente deve eseguire una manutenzione programmata adeguata e specifica per l'ambiente di lavoro e l'utilizzo. Tenere un registro del funzionamento dell'utensile. Questo registro aiuta a pianificare manutenzione, calibrazione e la sostituzione di utensili o componenti.

## Servizio leggero

Esempio: Uso infrequente a basse pressioni, <40% di capacità.

- Lubrificazione: ogni 6 mesi

- Revisione: ogni 12 mesi

## Servizio normale

Esempio: Uso regolare, <80% della capacità.

- Lubrificazione: ogni 3 mesi

- Revisione: ogni 12 mesi, compresa la sostituzione del perno di trasmissione. Vedere la sezione Lubrificazione.

## Per impieghi gravosi

Esempio: Uso costante a qualsiasi pressione: utilizzare oltre l'80% della capacità. Uso regolare per allentare i bulloni corrosi.

- Lubrificazione: ogni mese

- Revisione: ogni 6 mesi, compresa la sostituzione del perno di trasmissione e del nottolino. Vedere la sezione Lubrificazione.