# Recomendações de Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva

Sempre use proteção para os olhos e o rosto quando se envolver ou estiver perto da operação, reparos ou manutenções na ferramenta ou durante trocas de acessórios da ferramenta.

Todas investigações, manutenções ou trabalhos de reparo devem ser realizados quando o sistema como um todo estiver à pressão zero.

Para obter o melhor desempenho, inspecione frequentemente verificando se há danos visíveis na ferramenta, gerador, mangueiras, conectores, cabos elétricos e acessórios. Siga sempre as instruções de manutenção da ferramenta e da bomba.

## Orientações sobre Intervalos de Manutenção

Profissionais treinados e com um cronograma de manutenção correto podem usar chaves hidráulicas por muitos anos sem problemas. No entanto, todas as ferramentas se desgastam após um longo período de uso. Fatores que afetam a vida útil da ferramenta:

- Alta taxa de ciclo

- Uso de carga alta

- Impacto

- Operação em ambientes sujos, quentes ou úmidos

- Diferentes métodos de reação

- Manutenção deficiente

Recomenda-se realizar regularmente lubrificações e revisões para garantir que a chave permaneça em boas condições de funcionamento. Pode ser necessária uma manutenção mais frequente, se for utilizado um alto torque, uma taxa de ciclo alta ou períodos de aperto prolongados. Se a máquina não estiver funcionando corretamente, leve-a prontamente para uma inspeção.

Os seguintes intervalos de manutenção são somente para orientação. Cada caso de utilização e aplicação é diferente, por isso, é da responsabilidade do usuário final implementar uma manutenção planejada adequada específica para o ambiente de trabalho e utilização. Mantenha um registro de operação da ferramenta. Este registro ajuda a planejar a manutenção, calibração e substituição da ferramenta ou componentes.

## Serviços Leves

Exemplo: Utilização pouco frequente a pressões baixas, < 40% da capacidade

- Lubrificação: a cada 6 meses

- Revisão: a cada 12 meses.

## Serviços Normais

Exemplo: Utilização regular, < 80% da capacidade.

- Lubrificação: a cada 3 meses

- Revisão: a cada 12 meses, inclui a troca do pino da unidade de transmissão. Consulte a seção Lubrificação.

## Trabalhos Pesados

Exemplo: Uso constante a qualquer pressão; uso > 80% da capacidade; uso regular no desaperto de parafusos com corrosão.

- Lubrificação: a cada 1 mês

- Revisão: a cada 6 meses, inclui troca do pino da unidade de transmissão e da unidade de transmissão quadrada. Consulte a seção Lubrificação.