# Schmierung

Um die Schlüssel in einem guten Betriebszustand zu halten, schmieren Sie die Antriebskomponenten regelmäßig zwischen den Wartungsintervallen.

Demontage vor dem Schmieren:

1. Entfernen Sie die Schrauben der Seitenplatte und die Seitenplatte [1].

2. Entfernen Sie die Antriebsbaugruppe [2].

Führen Sie die folgenden Maßnahmen während der Schmierung durch:

1. Überprüfen Sie den Antriebsstift und die Federn auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Tauschen Sie den Antriebsstift und die Federn gegebenenfalls aus.

2. Überprüfen Sie die Kanten der Sperrklinkenzähne auf Anzeichen von Beschädigungen. Tauschen Sie die Sperrklinke gegebenenfalls aus.

3. Überprüfen Sie die Zähne der Antriebsklinke auf Anzeichen von Beschädigungen. Tauschen Sie die Antriebsklinke gegebenenfalls aus.

4. Überprüfen Sie die Federn der Antriebsklinke auf Anzeichen von Beschädigungen. Tauschen Sie die Federn gegebenenfalls aus.

5. Schmieren Sie die schattierten Bereiche mit Molykote 1000.

Der Montagevorgang entspricht dem für die Demontage, nur in umgekehrter Reihenfolge.