# Hydraulikanschlüsse

Unsere Hydraulikpumpen sind mit einem Null-Druckentlastungsventil ausgestattet. Allerdings könnte nach Abschalten der Pumpe die Einfahrseite weiterhin unter Druck stehen. Dieser eingeschlossene Druck verhindert, dass der Benutzer die Anschlussstücke an der Einfahrseite von Hand lösen kann. Um den Druck abzulassen, drücken Sie einfach den schwarzen Schalter auf dem Magnetventil. Alle Anschlussstücke sind frei und können von Hand angezogen werden.

Trennen oder verbinden Sie niemals Hydraulikschläuche und Hydraulikanschlüsse, ohne zuerst den Schlüssel und die Pumpe drucklos zu machen. Wenn das System über ein Manometer verfügt, vergewissern Sie sich mittels des Manometers, dass der Druck abgelassen wurde. Wenn Sie Anschlüsse mit Schnellkupplungen herstellen, vergewissern Sie sich, dass die Kupplungen vollständig einrasten. Gewindeanschlüsse, wie beispielsweise Anschlussstücke, Messgeräte usw., müssen sauber sein und sicher und leckagefrei angezogen werden.

WARNUNG

Lockere oder falsche Gewindeverschraubungen können gefährlich sein, wenn sie unter Druck stehen. Ein starkes Überdrehen kann zu einem vorzeitigen Gewindeversagen führen. Anschlussstücke müssen lediglich fest und leckagefrei angezogen werden. Ein Leck im Hydraulikdrucksystem niemals anfassen, berühren oder in anderer Weise mit ihm in Kontakt kommen. Austretendes Öl kann in die Haut eindringen und Verletzungen verursachen.