# Lubrificazione

Per mantenere le chiavi in buone condizioni di funzionamento, lubrificare periodicamente i componenti della trasmissione tra gli intervalli di manutenzione.

Smontaggio prima della lubrificazione:

1. Rimuovere le viti della piastra laterale e la piastra laterale stessa [1].

2. Rimuovere il gruppo dell'azionamento [2].

Eseguire le seguenti operazioni durante la manutenzione per la lubrificazione:

1. Esaminare il perno di azionamento e le molle per verificare che non siano presenti segni di usura o danni. Se necessario, sostituire il perno di azionamento e le molle.

2. Esaminare i bordi dei denti del cricchetto per individuare eventuali segni di danneggiamento. Se necessario, sostituire il cricchetto.

3. Esaminare i denti del nottolino di trasmissione per verificare che non siano presenti segni di danneggiamento. Se necessario, sostituire il nottolino di azionamento.

4. Esaminare le molle del nottolino di azionamento per verificare che non siano danneggiate. Se necessario, sostituire le molle.

5. Lubrificare le zone scure con Molykote 1000.

La procedura di montaggio è uguale a quella di smontaggio, ma eseguita al contrario.