# Инструкции по ремонту

1. Подключите ключ к насосу.

2. Выполните испытание под давлением, чтобы убедиться, что все механизмы функционируют должным образом.

3. Проверьте любые неисправности или признаки гидравлических утечек.

4. Сбросьте давление в системе и отсоедините все муфты.

5. Разберите ключ.

6. Замените все уплотнители и пружины.

7. Замените приводной штифт.

8. Замените все прочие компоненты с признаками повреждения или износа.

9. Нанесите смазку и соберите ключ.

10. Выполните испытание под давлением и убедитесь, что все механизмы функционируют должным образом.

11. Откалибруйте ключ, чтобы убедиться, что выходной крутящий момент соответствует ожидаемому.