# Fehlerbehebung - Aggregate

Atlas-Copco-Hydraulikaggregate sind Präzisionseinheiten und erfordern daher ein gewisses Maß an Pflege und Wartung.

- Hydrauliköl muss nach 300 Betriebsstunden oder mindestens zweimal im Jahr vollständig gewechselt werden. Sorgen Sie stets dafür, dass der Tank mit Flüssigkeit gefüllt ist. Verwenden Sie für eine optimale Leistung immer die Maximizer-Öle von Atlas Copco.

- Kupplungen und Anschlüsse müssen regelmäßig auf Lecks geprüft werden. Schmutz und Fremdkörper müssen von Anschlüssen ferngehalten werden. Reinigen Sie diese vor der Verwendung.

- Hydraulikanzeige: Einige Anzeigen sind mit Flüssigkeit gefüllt. Falls der Flüssigkeitspegel sinkt, deutet dies auf eine undichte Stelle nach außen hin und macht einen Austausch erforderlich. Füllt sich die Anzeige mit Hydrauliköl, ist von einem Defekt im Inneren auszugehen und das Anzeigegerät muss ausgewechselt werden.

- Filter an Pumpe: Der Filter muss bei normaler Beanspruchung zweimal im Jahr ausgetauscht werden und häufiger, wenn die Pumpe täglich oder in einer schmutzigen, rauen Umgebung eingesetzt wird.

- Fernsteuerung: (Lufteinheit) Die Luftleitung zur Fernsteuerung muss regelmäßig auf Obstruktionen und Knicke in der Leitung geprüft werden. Wenn die Leitung einen Knick oder Riss aufweist, muss diese ausgetauscht werden. Die Druckknöpfe am Fernsteuerungsgriff müssen bei Bedienschwierigkeiten geprüft werden. (Elektrische Einheit) Die Schaltknöpfe müssen regelmäßig auf Problemanzeichen geprüft werden.

- Luftventil: Dieses Ventil muss zweimal im Jahr geprüft werden.

- Armatur: (Elektrische Einheit) Jährlich prüfen.

- Pumpeneinheit: Die Pumpe sollte alle 2 Jahre überholt werden. Dies kann durch Atlas Copco oder einen anderen Fachbetrieb für die Wartung von Hydraulikteilen erfolgen.