# Instrucciones de revisión

1. Conecte la llave a una bomba.

2. Realice una prueba de presión para garantizar que todos los mecanismos funcionan de la forma esperada.

3. Investigue cualquier fallo de funcionamiento o fuga hidráulica.

4. Despresurice el sistema y desconecte todos los acoplamientos.

5. Desmonte la llave.

6. Sustituya todos los retenes y muelles.

7. Sustituya el pasador de accionamiento.

8. Sustituya cualquier otro componente con signos visibles de daño o desgaste.

9. Vuelva a lubricar y montar la llave.

10. Realice una prueba de presión y asegúrese de que todos los mecanismos funcionan de la forma esperada.

11. Calibre la llave y asegúrese de que la salida de par es la prevista.