# Рекомендации по техническому обслуживанию

Всегда надевайте ударопрочные средства защиты глаз и лица при непосредственном участии или нахождении рядом в процессе работы, ремонта или техобслуживания инструмента либо замены его принадлежностей.

Все исследования, техническое обслуживание или ремонтные работы в случае утечки должны выполняться только при нулевом давлении во всей системе.

Для обеспечения оптимальной эффективности работы часто осматривайте инструмент, силовую установку, шланги, разъемы, электрические кабели и принадлежности на отсутствие видимых повреждений. Всегда соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию инструмента и насоса.

## Руководство по периодичность обслуживания

Обученный персонал с правильным графиком технического обслуживания может использовать гидравлические гаечные ключи без проблем в течение многих лет. Однако после длительного использования все инструменты изнашиваются. Факторы, влияющие на срок службы инструмента:

- Высокая циклическая скорость

- Использование при высокой нагрузке

- Ударный

- Работа в грязной, горячей или влажной среде

- Различные методы реакции

- Плохое техническое обслуживание

Рекомендуется регулярная смазка и ремонт, чтобы ключ оставался в хорошем рабочем состоянии. Если данное устройство используется при высоких значениях момента, циклической скорости либо для продолжительной затяжки, может потребоваться более частое обслуживание. Если в работе ключа есть отклонения, его немедленно следует отправить на проверку.

Нижеприведенная периодичность обслуживания дана для справки. Каждые условия использования и применения отличаются друг от друга, поэтому ответственность за реализацию надлежащего планового обслуживания, характерного для рабочей среды и использования, лежит на конечном пользователе. Регистрируйте работу инструмента. Эти записи помогают планировать обслуживание, калибровку и замену инструмента или компонентов.

## Легкий режим эксплуатации

Пример: Нечастое использование при низком давлении, <40 % от мощности.

- Смазка: каждые 6 месяцев

- Ремонт: каждые 12 месяцев

## Нормальный режим эксплуатации

Пример: Регулярное использование, <80 % от мощности.

- Смазка: каждые 3 месяцев

- Ремонт: каждые 12 месяцев, включая замену приводного штифта. См. раздел Смазка.

## Тяжелый режим эксплуатации

Пример: Постоянное использование при любом давлении; >80 % от мощности; регулярное ослабление ржавых болтов.

- Смазка: каждый месяц

- Ремонт: каждые 6 месяцев, включая замену приводного штифта и приводной собачки. См. раздел Смазка.