# Luftanschlüsse

Gewährleisten Sie für den Betrieb der Pneumatikpumpe einen ausreichenden Luftdurchsatz (58 bis 100 psi / 4 bis 7 bar). Ziehen Sie im Zweifelsfall den vom Pumpenhersteller empfohlenen Luftdurchsatz heran, bevor Sie die Pumpe unter Druck setzen. Durch einen falschen Luftdurchsatz kann der Pumpenmotor beschädigt werden.

Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Luftschläuchen mit einem Innendurchmesser von mindestens 3/4 Zoll.

Die Verwendung eines FRLs (Luftaufbereiters) wird dringend empfohlen. Mit Öl befüllen und den Luftzutritt mit dem Einstellknopf anpassen.