# Fehlersuche - Symptome und erforderliche Maßnahmen

Symptom | Mögliche Ursache | Erforderliche Maßnahme
--- | --- | ---
Pumpe baut keinen Druck auf. | 1. Luft- oder Stromzufuhr ist gering. | 1. Luftdruck oder Spannung prüfen.
2. Fehlerhaftes Entlastungs- oder Regelventil. | 2. Ventil austauschen. WERKSTATTSARBEIT.
3. Niedriger Ölstand oder verstopfter Filter. | 3. Tank füllen und Filter reinigen.
4. Internes Leck in Ölleitung von externem Entlastungsventil zu Pumpenkörper. | 4. Tank öffnen, Ölleitung prüfen und gleichzeitig versuchen, Druck aufzubauen. Bei einem Leck die Anschlüsse anziehen oder austauschen.
5. Fehlerhaftes Magnet- oder Regelventil | 5. Siehe oben „Zylinder baut keinen Druck auf - Nr. 2“.
Motor läuft schleppend und leistungsschwach, hört sich „schlecht“ an, baut nur langsam Druck auf. | 1. Luft- oder Stromzufuhr ist gering. | 1. Siehe Nr. 1 in vorherigem Abschnitt
2. Verstopfter Filter. | 2. Filter reinigen oder austauschen
Pumpe heizt sich auf. | 1. Unsachgemäße Verwendung. | 1. Der Bediener drückt beim Ausfahrhub das Werkzeug weiter an, nachdem der Zylinder das Hubende erreicht hat. Dadurch läuft viel Öl durch ein sehr kleines Loch im Entlastungsventil. Dies führt zu Wärmeentwicklung. Der Bediener muss das Werkzeug lösen, nachdem die Ausrückhebel nach vorne springen.
2. Die Fernbedienung ist immer noch eingeschaltet, auch wenn die Pumpe nicht aktiv verwendet wird. | 2. Pumpe ausschalten, wenn sie nicht tatsächlich verwendet wird. Pumpe NICHT laufen lassen, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird.
Pumpe erreicht keine 10.000 psi, nur 9.000 psi | Regelventil austauschen | 1A. 3 Schrauben vom 4-Wege-Verteilerblock entfernen IB. Regelventil entfernen IC. Neues Regelventil anbringen ID. Metallring nicht vergessen IE. O-Ringe am Verteilerblock prüfen IF. Verteilerblock austauschen IG. Jede Schraube mit 1 Tropfen Loctite versehen IH. Schrauben fest anziehen. Genau nachprüfen, dass die Schrauben fest angezogen sind.
Druck erreicht keine 4.000 psi | Absperrventil(e) austauschen | IA. Pumpe vom Tank entfernen IB. Absperrventile austauschen, 3.250 psi /70 bar, 90 % Wahrscheinlichkeit, dass Pumpe funktioniert IB. Absperrventile austauschen, 3.250 psi /70 bar, 90 % Wahrscheinlichkeit, dass Pumpe funktioniert IC. Wenn Pumpe keine 10.000 psi erreicht, Absperrventil austauschen, 1.250 psi / 350 bar
Druck nicht stabil (große Schwankungen) | Magnetventil austauschen (115 V), (220 V) | IA. Oberes Magnetventil entfernen IB. Neues oberes Magnetventil anbringen IC. O-Ringe prüfen
Druck nicht stabil (geringe Schwankungen) | Rückschlagventile austauschen, Teile-Nr. 20374. Spezialwerkzeuge erforderlich. | IA. Pumpe vom Tank entfernen IB. Rückschlagventil austauschen IC. Nicht zu fest anziehen
Kein Druck | Rohrleitungen prüfen | IA. Pumpe vom Tank entfernen. Rohrleitungskupplungen prüfen IB. T-Kupplung innerhalb der Pumpe prüfen
Unkontrollierter Druck | 1. Kupplung prüfen, Teile-Nr. 10190 | IA. Pumpe vom Tank entfernen IB. Rohrleitung entfernen IC. Blockpumpe entfernen (Schrauben Nr. 20444) ID. Kupplung sorgfältig prüfen IE. Nicht vergessen, die Schlüssel auszutauschen (Teile-Nr. 10184)
2. Pumpen prüfen, Teile-Nr. 10168-10169-10170 | 2A. Pumpe vom Tank entfernen 2B. Schrauben der Pumpe lösen 2C. Dichtungen prüfen 2D. Ersetzen 2E. Fest anziehen