# Systemanschluss

Der hydraulische Drehmomentschlüssel und das Hydraulikaggregat von Atlas Copco werden durch eine Doppel-Schlauchanordnung mit einem Betriebsdruck von 10.000 psi (700 bar) verbunden. Der Sicherheitsfaktor des Hydraulikschlauchs von Atlas Copco beträgt 4/1. Bei jedem Doppel-Hydraulikschlauch muss eine Leitung aus Stecker-Stecker und die andere Leitung aus Buchse-Buchse bestehen, um eine ordnungsgemäße Interaktion zwischen Pumpe und Maschine zu gewährleisten. Schließen Sie den Doppel-Schlauch wie dargestellt an der Schwenktülle an:

Hydraulikanschlüsse

Prüfen Sie alle Kupplungsverbindungen. Wenn das System unter Druck steht, können Sie die Kupplungen nicht mehr von Hand anziehen, und der Gebrauch von Werkzeugen führt zu Schäden an den Kupplungen.

Achten Sie darauf, dass zwischen Schläuchen und Kupplungen keine Lücken verbleiben. Sollten Lücken verbleiben, wird ein roter Ring angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Kupplungen vollständig eingerastet und fest miteinander verschraubt sind.

Verwenden Sie niemals zwei Doppel-Hydraulikschläuche zwischen Pumpe und Maschine. In diesem Fall würde der hohe Druck an der Einfahrseite vorliegen und die Maschine nicht ordnungsgemäß funktionieren. Um eine Fehlfunktion des Werkzeugs zu vermeiden, die Kupplung nicht vertauschen. Versuchen Sie keinesfalls die Schwenktüllenbaugruppe zu lösen.

WARNUNG

Elektromotoren können Funken bilden. Elektrische Pumpen dürfen nicht in explosiven Umgebungen oder in der Nähe von leitenden Flüssigkeiten verwendet werden. Luftbetriebene Pumpen eignen sich für diese Anwendungen besser.