# Zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji

Podczas posługiwania się narzędziem, a także podczas naprawy lub konserwacji narzędzia bądź w trakcie wymiany jego akcesoriów należy zawsze nosić odporne na uderzenia okulary ochronne i osłonę twarzy.

Wszelkie kontrole, czynności konserwacyjne lub naprawy należy wykonywać, gdy ciśnienie w całym systemie jest zerowe.

W celu uzyskania jak najlepszego funkcjonowania należy często przeprowadzać kontrolę narzędzia, zespołu zasilającego, węży, złączy, przewodów elektrycznych i akcesoriów pod kątem widocznych uszkodzeń. Zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących przeprowadzania konserwacji narzędzia i pompy.

## Wskazówki dotyczące częstotliwości przeglądów serwisowych

Przeszkolony personel z prawidłowym harmonogramem konserwacji może używać kluczy hydraulicznych przez wiele lat bez problemów. Jednak wszystkie narzędzia zużywają się po długim okresie użytkowania. Czynniki wpływające na żywotność narzędzia:

- Wysoka prędkość cyklu

- Używanie pod dużym obciążeniem

- Uderzenia

- Praca w brudnym, gorącym lub wilgotnym środowisku

- Różne metody reakcji

- Niewłaściwa konserwacja

Zaleca się regularne smarowanie i przeglądy, aby upewnić się, że klucz pozostaje w dobrym stanie technicznym. W przypadku stosowania dużych wartości momentu dokręcania, wysokich częstotliwości cykli dokręcania lub długich czasów dokręcania może być konieczne częstsze wykonywanie przeglądów serwisowych. Jeżeli klucz nie działa prawidłowo, należy go natychmiast przekazać do sprawdzenia.

Podana częstotliwość przeglądów serwisowych ma charakter orientacyjny. Każdy przypadek użycia i zastosowania jest inny, dlatego użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiedniej planowanej konserwacji, która zależy od środowiska pracy i sposobu użytkowania. Należy prowadzić rejestr pracy narzędzia. Rejestr ten pomaga w planowaniu przeglądów serwisowych, kalibracji i wymiany narzędzia lub jego komponentów.

## Niewielkie obciążenie

Przykład: Rzadkie użytkowanie przy niskich ciśnieniach, <40% wydajności.

- Smarowanie: co 6 miesiące

- Przeglądy: co 12 miesięcy

## Normalne obciążenie

Przykład: Regularne użytkowanie, <80% wydajności.

- Smarowanie: co 3 miesiące

- Przeglądy: co 12 miesięcy, w tym wymiana sworznia trzpienia. Patrz rozdział Smarowanie.

## Duże obciążenie

Przykład: Stałe użytkowanie przy dowolnym ciśnieniu; użytkowanie przy obciążeniu ponad 80%, regularne wykorzystanie do odkręcania skorodowanych śrub.

- Smarowanie: co 1 miesiąc

- Przeglądy: co 6 miesięcy, w tym wymiana sworznia trzpienia i zapadki trzpienia. Patrz rozdział Smarowanie.