# Instructions de révision

1. Raccordez la clé à une pompe.

2. Effectuez un test de pression pour veiller à ce que tous les mécanismes fonctionnent comme prévu.

3. Faites un examen approfondi de tout dysfonctionnement ou de toute fuite hydraulique.

4. Dépressurisez le système et déconnectez tous les raccords.

5. Démontez la clé.

6. Remplacez tous les joints et les ressorts.

7. Remplacez l'axe d'entraînement.

8. Remplacez tout autre composant montrant des signes de dégâts ou d'usure.

9. Relubrifiez et réassemblez la clé.

10. Effectuez un test de pression et veillez à ce que tous les mécanismes fonctionnent comme prévu.

11. Étalonnez la clé et veillez à ce que le couple de sortie soit conforme aux attentes.