# Sicherheit während der Installation

A | WARNUNG Sollte während des Gebrauchs eine Lücke auftreten, stoppen Sie den Betrieb sofort.
B | WARNUNG Halten Sie Ihre Hände von diesem Bereich fern. Es besteht Einklemmgefahr.
C | WARNUNG Arbeiten Sie niemals an unter Druck stehenden Schläuchen. Unter Druck austretendes Öl kann die Haut durchdringen.

## Sorgen Sie dafür, dass die Werkzeuggröße der Mutter entspricht, und dass immer ein fester Reaktionspunkt verfügbar ist.

## Knicken Sie Schläuche nicht ab und biegen Sie sie nicht übermäßig.

## Schlagen Sie niemals auf den Schraubenschlüssel, um das Lösen zu unterstützen.